МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»                             Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26                            Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 14-12 ║     12.63237│   82.6│   56.1│    477.732│    477.366│       0.00│               0.366║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 15-12 ║     12.77633│   81.9│   55.8│    488.775│    488.413│       0.00│               0.362║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 16-12 ║     12.23567│   80.0│   54.5│    480.586│    480.254│       0.00│               0.332║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 17-12 ║     12.68599│   81.9│   54.7│    467.929│    467.596│       0.05│               0.333║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-12 ║     13.22885│   83.7│   55.3│    465.779│    465.424│       0.00│               0.355║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 19-12 ║     13.20584│   84.1│   56.0│    470.436│    470.076│       0.00│               0.360║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-12 ║     13.15859│   83.5│   55.4│    468.273│    467.926│       0.00│               0.347║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 21-12 ║     12.71193│   81.9│   54.7│    466.199│    465.869│       0.00│               0.330║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-12 ║     10.89012│   77.5│   51.6│    420.164│    419.888│       0.00│               0.276║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-12 ║     10.46306│   76.4│   49.8│    392.402│    392.151│       0.00│               0.251║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-12 ║     10.81374│   77.3│   50.4│    400.907│    400.648│       0.00│               0.259║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 25-12 ║     12.34406│   82.1│   53.2│    426.755│    426.447│       0.00│               0.308║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-12 ║     12.62944│   84.0│   55.1│    436.591│    436.267│       0.00│               0.324║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 27-12 ║     12.71608│   83.5│   55.5│    453.827│    453.489│       0.00│               0.338║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-12 ║     11.58736│   80.6│   52.5│    413.283│    412.995│       0.00│               0.288║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-12 ║     11.88923│   82.1│   53.6│    417.384│    417.082│       0.00│               0.302║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-12 ║     12.16389│   81.8│   54.0│    438.046│    437.726│       0.00│               0.320║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 31-12 ║     12.43380│   81.4│   53.5│    445.286│    444.958│       0.00│               0.328║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-01 ║     11.07986│   78.7│   54.1│    449.795│    449.484│       0.00│               0.311║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 02-01 ║     11.33124│   79.8│   54.2│    443.079│    442.755│       0.00│               0.324║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-01 ║     11.69543│   81.1│   54.6│    440.898│    440.573│       0.00│               0.325║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 04-01 ║     11.71699│   81.4│   54.2│    431.385│    431.063│       0.00│               0.322║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 05-01 ║     12.79519│   85.0│   55.6│    435.278│    434.924│       0.00│               0.354║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-01 ║     15.31315│   92.2│   59.1│    463.197│    462.772│       0.00│               0.425║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 07-01 ║     15.84952│   91.6│   57.3│    462.150│    461.744│       0.04│               0.406║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 08-01 ║     16.13014│   90.1│   54.8│    455.907│    455.527│       0.00│               0.380║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 09-01 ║     16.01390│   90.7│   55.6│    456.235│    455.848│       0.00│               0.387║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 10-01 ║     16.04667│   91.3│   55.5│    449.421│    449.037│       0.00│               0.384║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-01 ║     15.87794│   91.2│   55.9│    449.053│    448.659│       0.00│               0.394║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-01 ║     14.97866│   88.4│   55.2│    450.999│    450.624│       0.00│               0.375║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 13-01 ║     14.39362│   86.5│   54.9│    455.756│    455.387│       0.00│               0.369║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-01 ║     13.52517│   85.2│   53.4│    423.996│    423.656│       0.00│               0.340║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-01 ║     13.26821│   85.4│   52.5│    404.464│    404.136│       0.00│               0.328║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   430.58204 │  83.9'│  54.6'│ 14701.967 │ 14690.764'│      0.09 │              11.203║  6.0 │  5.8 │  792.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      792.00ч =  792.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   16-01-23 00:00   ║     12198.81585║  529688.649│  529149.545│       81.08║  38372.32│ (T)  delta t < min
   │   14-12-22 00:00   ║     11768.23381║  514986.682│  514458.781│       80.99║  37580.32│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      430.58204 ║  14701.967 │  14690.764'│       0.09 ║    792.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  792.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            16-01-23 

 Подпись