МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»                              Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26                           Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 18-04 ║      7.76830│   72.3│   45.1│    285.548│    285.348│       0.00│               0.200║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-04 ║      6.99832│   71.9│   42.8│    240.328│    240.146│       0.00│               0.182║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-04 ║      6.91571│   71.2│   42.7│    242.680│    242.500│       0.00│               0.180║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-04 ║      6.90441│   70.7│   42.6│    246.145│    245.962│       0.00│               0.183║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 22-04 ║      7.04785│   70.8│   43.5│    258.230│    258.045│       0.00│               0.185║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 23-04 ║      6.65005│   70.6│   43.0│    241.152│    240.972│       0.00│               0.180║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-04 ║      6.57130│   69.7│   43.0│    246.261│    246.077│       0.00│               0.184║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 25-04 ║      6.53184│   69.9│   43.7│    249.158│    248.973│       0.00│               0.185║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 26-04 ║      6.24182│   69.4│   43.6│<   241.778│<   241.592│       0.00│               0.186║  6.3 │  5.7 │   23.96│
   │ 27-04 ║      6.50815│   69.8│   44.0│<   252.308│<   252.118│       0.00│               0.190║  6.3 │  5.8 │   23.91│
   │ 28-04 ║      7.24666│   70.4│   45.1│    285.682│    285.478│       0.00│               0.204║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-04 ║      7.41394│   70.4│   45.6│    299.151│    298.945│       0.00│               0.206║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-04 ║      7.59355│   71.5│   45.8│    295.258│    295.047│       0.00│               0.211║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-05 ║      7.45327│   71.4│   45.7│    289.536│    289.329│       0.00│               0.207║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-05 ║      6.50251│   69.8│   44.0│    252.378│    252.192│       0.00│               0.186║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-05 ║      6.54268│   69.9│   43.2│    244.681│    244.499│       0.00│               0.182║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-05 ║      6.53681│   70.4│   42.9│    237.689│    237.495│       0.00│               0.194║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-05 ║      7.19690│   72.0│   44.9│    265.523│    265.325│       0.00│               0.198║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-05 ║      6.64813│   72.3│   43.1│    227.235│    227.055│       0.00│               0.180║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-05 ║      6.19938│   70.7│   43.5│    228.004│    227.827│       0.00│               0.177║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-05 ║      6.10089│   70.7│   43.7│    226.009│    225.827│       0.00│               0.182║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-05 ║      6.09539│   70.9│   43.1│    219.031│    218.847│       0.00│               0.184║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-05 ║      7.03236│   71.3│   44.0│    257.502│    257.290│       0.00│               0.212║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-05 ║      6.33173│   71.2│   43.2│    225.777│    225.572│       0.00│               0.205║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-05 ║      6.02379│   70.2│   43.4│    225.341│    225.140│       0.00│               0.201║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-05 ║      5.95696│   68.1│   44.5│    253.360│<   253.150│       0.00│               0.210║  6.4 │  5.7 │#  24.00│
   │ 14-05 ║      5.86272│   66.7│   45.0│    269.634│    269.420│       0.00│               0.214║  6.4 │  5.7 │   24.00│
   │ 15-05 ║      6.11165│   64.6│   45.2│    315.437│    315.205│       0.00│               0.232║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   186.98707 │  70.3'│  44.1'│  7120.816 │  7115.376'│      0.00 │               5.440║  6.3 │  5.8 │  671.87│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      672.00ч =  671.87ч +    0.11ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.02ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   16-05-22 00:00   ║     10673.64397║  470158.343│  469668.155│       78.43║  32812.97│ (T)  delta t < min
   │   18-04-22 00:00   ║     10486.65690║  463037.527│  462552.779│       78.43║  32141.10│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      186.98707 ║   7120.816 │   7115.376'│       0.00 ║    671.87│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  672.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            16-05-22  

Подпись