МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 21 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя                                                                   Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 18-09 ║      8.61832│   70.9│   51.6│    445.927│    445.410│       0.00│               0.517║  6.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-09 ║      8.32639│   74.1│   52.1│    379.660│    379.070│       0.00│               0.590║  6.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 20-09 ║      8.76666│   73.7│   52.2│<   407.900│<   407.270│       0.00│               0.630║  6.7 │  5.8 │#  24.00│
   │ 21-09 ║      8.11424│   73.5│   51.7│    371.037│    370.488│       0.00│               0.549║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-09 ║      8.05791│   72.8│   51.3│    373.873│    373.324│       0.00│               0.549║  6.4 │  5.9 │   24.00│
   │ 23-09 ║      7.75282│   70.0│   50.3│    394.288│    393.756│       0.00│               0.532║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-09 ║      7.54024│   71.6│   51.0│    366.220│    365.730│       0.00│               0.490║  6.4 │  5.9 │   24.00│
   │ 25-09 ║      7.62612│   71.7│   51.0│    367.484│    366.982│       0.00│               0.502║  6.5 │  5.9 │   24.00│
   │ 26-09 ║      7.68485│   71.3│   50.6│    372.563│    372.052│       0.01│               0.511║  6.4 │  5.9 │   24.00│
   │ 27-09 ║      7.71324│   71.0│   50.4│    374.437│    373.938│       0.00│               0.499║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-09 ║      7.66322│   71.9│   51.2│    370.739│    370.242│       0.00│               0.497║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-09 ║      8.29945│   71.4│   51.8│    423.389│    422.796│       0.00│               0.593║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-09 ║      7.84860│   71.2│   51.4│    397.028│    396.445│       0.00│               0.583║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-10 ║      8.41017│   71.1│   51.3│    423.077│    422.479│       0.00│               0.598║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-10 ║      8.87614│   72.7│   52.3│    434.751│    434.163│       0.00│               0.588║  6.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-10 ║      8.64500│   72.3│   52.1│    428.212│    427.630│       0.00│               0.582║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-10 ║      8.02490│   71.8│   51.8│    400.840│    400.289│       0.00│               0.551║  6.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-10 ║      7.92184│   70.9│   51.4│    405.224│    404.675│       0.00│               0.549║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-10 ║      7.64216│   71.9│   51.8│    380.003│    379.475│       0.00│               0.528║  6.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-10 ║      8.25094│   72.0│   52.0│    411.930│    411.365│       0.00│               0.565║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-10 ║      8.47535│   71.7│   52.3│    436.267│    435.698│       0.01│               0.569║  6.6 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-10 ║      8.42035│   71.6│   52.2│    434.555│    433.978│       0.00│               0.577║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-10 ║      8.17916│   71.2│   51.7│    419.187│    418.617│       0.00│               0.570║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-10 ║      7.97619│   71.9│   52.3│    406.447│    405.886│       0.00│               0.561║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-10 ║      7.40455│   71.0│   51.3│    376.511│    375.981│       0.00│               0.530║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-10 ║      7.28249│   71.4│   51.7│    370.680│    370.148│       0.00│               0.532║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-10 ║      7.36928│   72.2│   52.2│    367.986│    367.445│       0.00│               0.541║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   216.89058 │  71.8'│  51.6'│ 10740.215 │ 10725.332'│      0.02 │              14.883║  6.6 │  5.8 │  648.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      648.00ч =  648.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   15-10-21 00:00   ║      8519.43527║  393547.033│  393156.720│       78.04║  27702.68│ (T)  delta t < min
   │   18-09-21 00:00   ║      8302.54469║  382806.818│  382431.388│       78.02║  27054.68│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      216.89058 ║  10740.215 │  10725.332'│       0.02 ║    648.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  648.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            18-10-21  Подпись