МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 21 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя                                                                   Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 15-10 ║      7.87015│   71.7│   52.1│    400.452│    399.857│       0.00│               0.595║  6.7 │  5.8 │   24.00│
   │ 16-10 ║      7.51434│   70.7│   50.5│    372.167│    371.630│       0.00│               0.537║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-10 ║      8.62133│   70.5│   49.8│    418.265│    417.689│       0.00│               0.576║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-10 ║      8.27905│   70.5│   49.7│    397.366│    396.798│       0.00│               0.568║  6.3 │  5.9 │   24.00│
   │ 19-10 ║      9.09227│   70.2│   49.8│    446.291│    445.687│       0.00│               0.604║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-10 ║      9.95371│   70.4│   50.2│    494.797│    494.069│       0.01│               0.728║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-10 ║      8.04277│   70.2│   50.3│    403.297│    402.199│       0.00│               1.098║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-10 ║      7.43462│   71.3│   51.0│    365.647│    364.815│       0.00│               0.832║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-10 ║      8.19294│   71.9│   50.7│    385.986│    385.437│       0.00│               0.549║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-10 ║      9.60630│   69.7│   48.9│    461.985│    461.375│       0.00│               0.610║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-10 ║      9.33963│   69.5│   48.1│    436.592│    436.020│       0.00│               0.572║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 26-10 ║      9.06376│   70.7│   48.7│    413.035│    412.475│       0.00│               0.560║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 27-10 ║      9.02225│   70.7│   48.9│    415.048│    414.466│       0.00│               0.582║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-10 ║      8.18591│   71.1│   49.7│    382.436│    381.863│       0.01│               0.573║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-10 ║      7.98492│   71.5│   49.9│    370.823│    370.264│       0.00│               0.559║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-10 ║      7.66873│   71.3│   50.1│    361.771│    361.231│       0.00│               0.540║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 31-10 ║      7.94669│   70.1│   48.1│    362.323│    361.804│       0.00│               0.519║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-11 ║      8.37411│   70.7│   48.8│    381.907│    381.361│       0.00│               0.546║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-11 ║      9.06606│   71.4│   49.5│    413.073│    412.481│       0.00│               0.592║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-11 ║      8.75380│   71.5│   49.8│    403.302│    402.698│       0.00│               0.604║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-11 ║      7.64918│   71.8│   50.5│    359.641│    359.086│       0.00│               0.555║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-11 ║      7.81552│   71.4│   50.9│    381.958│    381.378│       0.00│               0.580║  6.3 │  5.8 │#  24.00│
   │ 06-11 ║      7.50640│   71.5│   50.5│    356.577│    356.052│       0.00│               0.525║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-11 ║      8.40495│   70.6│   48.5│    380.458│    379.885│       0.00│               0.573║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-11 ║      8.38093│   71.0│   49.3│    385.476│    384.892│       0.00│               0.584║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-11 ║      9.38006│   69.6│   48.0│    433.746│    433.145│       0.00│               0.601║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 10-11 ║      9.04056│   68.9│   46.2│    396.820│    396.280│       0.00│               0.540║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-11 ║      9.75470│   71.5│   48.1│    416.278│    415.656│       0.00│               0.622║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 12-11 ║      9.99443│   72.7│   48.7│    418.005│    417.366│       0.00│               0.639║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-11 ║      9.62141│   72.1│   48.2│    402.823│    402.173│       0.00│               0.650║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 14-11 ║      9.65845│   71.5│   47.5│    401.780│    401.135│       0.00│               0.645║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   267.21993 │  70.9'│  49.4'│ 12420.125 │ 12401.267'│      0.02 │              18.858║  6.2 │  5.8 │  744.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      744.00ч =  744.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   15-11-21 00:00   ║      8786.65520║  405967.158│  405557.987│       78.06║  28446.68│ (T)  delta t < min
   │   15-10-21 00:00   ║      8519.43527║  393547.033│  393156.720│       78.04║  27702.68│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      267.21993 ║  12420.125 │  12401.267'│       0.02 ║    744.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  744.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            15-11-21  Подпись