МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»                          Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26                          Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 18-10 ║      7.17621│   77.2│   41.8│<   202.278│<   202.103│       0.00│               0.175║  6.1 │  5.8 │#  24.00│
   │ 19-10 ║      7.03561│   74.9│   41.4│    209.604│    209.426│       0.00│               0.178║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-10 ║      7.74213│   76.1│   42.5│    230.522│    230.340│       0.00│               0.182║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-10 ║      8.68346│   78.0│   45.5│    267.074│    266.878│       0.00│               0.196║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-10 ║      8.03952│   75.5│   43.2│<   248.837│<   248.646│       0.00│               0.191║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-10 ║      8.63325│   75.7│   43.4│    267.434│    267.237│       0.00│               0.197║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-10 ║      7.98471│   76.5│   42.9│    237.317│    237.132│       0.00│               0.185║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-10 ║      9.29639│   78.5│   46.8│    293.319│    293.105│       0.00│               0.214║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-10 ║      9.04871│   75.2│   45.4│<   303.206│<   302.994│       0.00│               0.212║  6.1 │  5.8 │#  24.00│
   │ 27-10 ║      8.55903│   76.6│   44.2│    263.948│    263.755│       0.00│               0.193║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-10 ║      8.12592│   76.5│   43.5│    246.594│    246.402│       0.00│               0.192║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-10 ║      7.18258│   76.7│   41.0│    201.379│    201.202│       0.00│               0.177║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-10 ║      8.00471│   77.4│   42.4│    228.461│    228.276│       0.00│               0.185║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 31-10 ║     10.20931│   78.0│   48.1│    342.203│    341.970│       0.00│               0.233║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-11 ║     10.10278│   78.1│   47.8│    333.184│    332.957│       0.00│               0.227║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-11 ║      9.74514│   78.0│   46.9│    313.554│    313.337│       0.00│               0.217║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-11 ║     10.69872│   77.3│   49.6│    386.165│    385.915│       0.00│               0.250║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-11 ║     10.70777│   76.5│   49.5│    396.804│    396.554│       0.00│               0.250║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-11 ║     10.54955│   75.8│   49.2│    397.619│    397.370│       0.00│               0.249║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-11 ║     10.78236│   75.9│   48.3│    390.814│    390.570│       0.00│               0.244║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-11 ║     10.33255│   79.6│   48.0│    326.575│    326.351│       0.00│               0.224║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-11 ║      9.11842│   76.9│   45.8│    292.796│    292.588│       0.05│               0.208║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-11 ║      7.31402│   75.9│   41.7│    213.740│    213.553│       0.00│               0.187║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-11 ║      7.23863│   74.9│   41.0│    213.632│    213.444│       0.00│               0.188║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-11 ║      6.98914│   74.5│   41.7│    213.389│    213.204│       0.00│               0.185║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-11 ║      7.16412│   74.2│   41.4│    217.998│    217.811│       0.00│               0.187║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-11 ║      7.81855│   74.1│   41.6│    240.445│    240.249│       0.00│               0.196║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-11 ║      9.63992│   74.9│   46.3│    337.806│    337.583│       0.01│               0.223║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-11 ║     10.51364│   75.7│   48.6│    388.254│    388.013│       0.00│               0.241║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 16-11 ║     11.00448│   77.8│   49.4│    387.635│    387.388│       0.00│               0.247║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-11 ║     10.53688│   76.2│   48.2│    377.040│    376.805│       0.00│               0.235║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   275.97821 │  76.6'│  45.8'│  8969.626 │  8963.158'│      0.06 │               6.468║  6.1 │  5.8 │  744.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      744.00ч =  744.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   18-11-22 00:00   ║     11453.84209║  504176.080│  503655.656│       80.35║  36956.32│ (T)  delta t < min
   │   18-10-22 00:00   ║     11177.86388║  495206.454│  494692.498│       80.29║  36212.32│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      275.97821 ║   8969.626 │   8963.158'│       0.06 ║    744.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  744.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            18-11-22 

 Подпись