МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»                            Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26                           Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 16-05 ║      5.96891│   65.8│   45.0│    286.005│    285.779│       0.00│               0.226║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-05 ║      6.06933│   64.7│   45.9│    322.910│    322.675│       0.00│               0.235║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-05 ║      6.06716│   67.1│   45.0│    274.482│    274.261│       0.00│               0.221║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-05 ║      6.03279│   67.5│   45.1│    268.564│    268.345│       0.00│               0.219║  6.4 │  5.7 │   24.00│
   │ 20-05 ║      4.40601│   67.2│   45.9│    206.815│    206.631│       0.00│               0.184║  6.6 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-05 ║      2.38749│   63.5│   51.0│    191.234│    191.084│       0.00│               0.150║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-05 ║      2.48340│   60.4│   50.8│    258.074│    257.905│       0.00│               0.169║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-05 ║      2.46952│   61.9│   52.0│    248.711│    248.546│       0.00│               0.165║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-05 ║      2.56284│   64.3│   49.6│    174.639│    174.492│       0.00│               0.147║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-05 ║      2.57048│   63.5│   50.7│    200.098│    199.946│       0.00│               0.152║  6.5 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-05 ║      2.54161│   63.1│   50.1│    194.620│    194.468│       0.00│               0.152║  6.6 │  5.8 │   24.00│
   │ 27-05 ║      2.34650│   62.6│   52.8│    238.618│    238.463│       0.00│               0.155║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-05 ║      2.39643│   62.8│   52.8│    240.127│    239.969│       0.00│               0.158║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-05 ║      2.58900│   63.4│   51.6│    218.847│    218.694│       0.00│               0.153║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-05 ║      2.25024│   64.7│   49.0│<   143.315│<   143.182│       0.00│               0.133║  6.3 │  6.0 │   23.98│
   │ 31-05 ║      2.06109│   67.8│   44.5│     88.534│     88.411│       0.00│               0.123║  6.3 │  6.3 │   24.00│
   │ 01-06 ║      2.46923│   69.8│   45.8│    102.854│    102.822│       0.00│    -0.038     0.070║  7.0 │  6.8 │   24.00│
   │ 02-06 ║      2.35560│   70.8│   47.5│    100.999│    100.906│       0.00│    -0.012     0.105║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 03-06 ║      2.58858│   71.6│   53.5│    142.719│    142.513│       0.00│    -0.004     0.210║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 04-06 ║      2.53706│   71.8│   54.6│    147.370│    147.141│       0.00│               0.229║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 05-06 ║      2.70344│   72.1│   54.0│    149.794│    149.567│       0.00│               0.227║  7.0 │  6.6 │   24.00│
   │ 06-06 ║      2.59682│   72.0│   54.5│    148.158│    147.938│       0.00│               0.220║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 07-06 ║      2.40447│   70.1│   53.7│    146.226│    146.048│       0.00│    -0.003     0.181║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 08-06 ║      2.53312│   69.8│   54.4│    164.669│    164.459│       0.00│               0.210║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 09-06 ║      2.60318│   69.4│   57.3│    214.196│    213.903│       0.00│               0.293║  7.2 │  6.8 │   24.00│
   │ 10-06 ║      2.51488│   68.4│   55.8│    198.997│    198.796│       0.00│               0.201║  7.2 │  6.8 │   24.00│
   │ 11-06 ║      2.44947│   68.4│   55.8│    194.280│    194.019│       0.00│               0.261║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 12-06 ║      2.43990│   68.6│   56.3│    199.273│    199.014│       0.00│               0.259║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 13-06 ║      2.68230│   69.5│   56.9│    213.092│    212.703│       0.00│               0.389║  7.2 │  6.8 │   24.00│
   │ 14-06 ║      2.52360│   68.7│   55.7│    195.355│    195.099│       0.00│               0.256║  7.2 │  6.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║    90.60445 │  66.6'│  51.1'│  5873.575 │  5867.779'│      0.00 │    -0.057     5.853║  6.7 │  6.3 │  719.98│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      720.00ч =  719.98ч +    0.01ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.01ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   15-06-22 00:00   ║     10764.24842║  476031.918│  475535.934│       78.43║  33532.95│ (T)  delta t < min
   │   16-05-22 00:00   ║     10673.64397║  470158.343│  469668.155│       78.43║  32812.97│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║       90.60445 ║   5873.575 │   5867.779'│       0.00 ║    719.98│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  720.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)            
                                                                          15-06-22 

 Подпись