МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя                                                          Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинскаяя д. 26                                      Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 17-01 ║     12.00582│   81.5│   50.8│    391.729│    391.021│       0.00│               0.708║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-01 ║     11.31449│   78.5│   50.3│    401.174│    400.481│       0.00│               0.693║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-01 ║     12.03845│   85.1│   49.9│    342.177│    341.543│       0.00│               0.634║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-01 ║     11.27452│   84.3│   47.9│    310.401│    309.843│       0.00│               0.558║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-01 ║     11.02350│   83.5│   48.2│    312.434│    311.877│       0.00│               0.557║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-01 ║     11.11408│   82.7│   47.3│    313.302│    312.756│       0.00│               0.546║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-01 ║     11.13099│   82.3│   47.2│    317.318│    316.766│       0.00│               0.552║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-01 ║     11.85617│   87.4│   48.2│    302.728│    302.158│       0.00│               0.570║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-01 ║     12.30318│   89.9│   48.5│    297.478│    296.910│       0.00│               0.568║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-01 ║     11.64581│   86.4│   48.2│    304.998│    304.441│       0.00│               0.557║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 27-01 ║     10.64100│   82.2│   47.0│<>  302.186│<   300.550│       0.00│               1.636║< 5.7 │  5.6 │   23.37│
   │ 28-01 ║     13.49429│   85.7│   51.5│    394.386│    394.103│       0.00│               0.283║  5.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 29-01 ║     12.36004│   80.3│   49.7│    404.901│    404.648│       0.00│               0.253║  5.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 30-01 ║     12.35833│   80.6│   50.1│    404.845│    404.589│       0.00│               0.256║  5.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 31-01 ║     11.56732│   78.4│   49.8│    403.949│    403.696│       0.00│               0.253║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-02 ║      9.50558│   75.6│   48.6│    351.772│    351.374│       0.20│               0.398║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-02 ║     11.30789│   78.2│   48.7│<   383.130│<   382.885│       0.00│               0.245║< 5.7 │  5.7 │   23.37│
   │ 03-02 ║     13.09779│   84.1│   51.8│    405.110│    404.778│       0.00│               0.332║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-02 ║     13.46301│   82.8│   53.9│    465.078│    464.788│       0.00│               0.290║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-02 ║     14.61663│   85.3│   55.7│    494.967│    494.647│       0.00│               0.320║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-02 ║     15.30179│   88.5│   57.6│    494.569│    494.188│       0.00│               0.381║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 07-02 ║     11.98503│   75.9│   51.9│    498.715│    498.432│       0.00│               0.283║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-02 ║     10.67916│   71.7│   49.4│    478.558│<   478.245│       0.00│               0.313║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-02 ║     10.38146│   74.1│   48.5│    405.605│    405.366│       0.00│               0.239║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-02 ║     10.39863│   75.9│   48.0│    372.415│    372.176│       0.00│               0.239║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-02 ║      9.80805│   74.2│   47.1│    363.188│    362.960│       0.00│               0.228║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-02 ║     10.29543│   75.8│   47.4│    361.872│    361.637│       0.00│               0.235║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-02 ║     10.56639│   76.6│   47.8│    367.095│    366.854│       0.00│               0.241║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-02 ║     10.61032│   77.6│   48.1│    360.520│    360.278│       0.00│               0.242║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-02 ║     10.46154│   76.5│   48.4│    373.366│    373.119│       0.00│               0.247║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   348.60669 │  80.5'│  49.9'│ 11379.966 │ 11367.109'│      0.20 │              12.857║  5.9 │  5.8 │  718.74│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      720.00ч =  718.74ч +    1.23ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.03ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   16-02-22 00:00   ║      9878.32728║  441959.355│  441488.798│       78.35║  30677.42│ (T)  delta t < min
   │   17-01-22 00:00   ║      9529.72059║  430579.389│  430121.689│       78.15║  29958.68│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      348.60669 ║  11379.966 │  11367.109'│       0.20 ║    718.74│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  720.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            16-02-22  

Подпись                   Шмат Т.М.