МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя                                                                   Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 15-06 ║      2.44500│   68.5│   55.0│    181.775│    181.568│       0.00│               0.207║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 16-06 ║      2.50049│   68.5│   54.9│    184.493│    184.275│       0.00│               0.218║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 17-06 ║      2.44985│   69.0│   56.5│    195.562│    195.266│       0.00│               0.296║  7.2 │  6.8 │   24.00│
   │ 18-06 ║      2.56563│   68.7│   55.3│    191.188│    190.961│       0.00│               0.227║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 19-06 ║      2.66018│   68.8│   54.9│    191.176│    190.913│       0.00│               0.263║  7.2 │  6.9 │   24.00│
   │ 20-06 ║      2.52964│   68.5│   54.7│    182.598│    182.397│       0.00│               0.201║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 21-06 ║      2.59169│   69.1│   55.7│    193.479│    193.176│       0.00│               0.303║  7.2 │  6.8 │   24.00│
   │ 22-06 ║      2.49257│   68.7│   53.8│    167.543│    167.378│       0.00│               0.165║  7.1 │  6.8 │   24.00│
   │ 23-06 ║      2.53257│   68.4│   52.5│    159.109│    158.936│       0.00│               0.173║  7.0 │  6.7 │   24.00│
   │ 24-06 ║      2.35405│   68.4│   51.2│    137.051│    136.916│       0.00│               0.135║  6.8 │  6.6 │   24.00│
   │ 25-06 ║      2.60607│   68.7│   50.3│    142.037│    141.897│       0.00│               0.140║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 26-06 ║      2.50826│   68.4│   51.1│    144.819│    144.680│       0.00│               0.139║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 27-06 ║      2.36289│   68.4│   52.0│    144.227│    144.092│       0.00│               0.135║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 28-06 ║      2.21653│   68.0│   51.1│    130.953│    130.822│       0.00│               0.131║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 29-06 ║      2.28759│   68.6│   50.8│    129.150│    129.017│       0.00│               0.133║  6.8 │  6.5 │   24.00│
   │ 30-06 ║      2.24042│   68.5│   51.1│    128.963│    128.836│       0.00│               0.127║  6.8 │  6.5 │   24.00│
   │ 01-07 ║      2.20902│   68.5│   50.9│    125.527│    125.400│       0.00│               0.127║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 02-07 ║      2.28827│   68.2│   50.1│    126.555│    126.427│       0.00│               0.128║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 03-07 ║      2.40911│   68.9│   50.2│    128.916│    128.785│       0.00│               0.131║  6.7 │  6.5 │   24.00│
   │ 04-07 ║      2.27764│   68.4│   51.5│    135.148│    135.017│       0.00│               0.131║  6.8 │  6.5 │   24.00│
   │ 05-07 ║      2.29712│   68.4│   52.1│    141.345│    141.210│       0.00│               0.135║  6.8 │  6.5 │   24.00│
   │ 06-07 ║      2.16281│   68.3│   53.5│    145.880│    145.743│       0.00│               0.137║  6.9 │  6.6 │   24.00│
   │ 07-07 ║      2.18278│   68.5│   52.8│    139.707│    139.573│       0.00│               0.134║  6.8 │  6.6 │   24.00│
   │ 08-07 ║      2.16567│   68.8│   53.9│    145.021│    144.885│       0.00│               0.136║  6.9 │  6.6 │   24.00│
   │ 09-07 ║      2.20878│   68.8│   54.4│    153.171│    153.034│       0.00│               0.137║  6.9 │  6.6 │   24.00│
   │ 10-07 ║      2.29634│   68.5│   53.3│    150.924│    150.787│       0.00│               0.137║  6.9 │  6.6 │   24.00│
   │ 11-07 ║      2.19503│   68.9│   54.7│    154.085│    153.944│       0.00│               0.141║  6.9 │  6.6 │   24.00│
   │ 12-07 ║      1.52662│   68.8│   55.1│<   110.912│<   110.809│       0.00│               0.103║  5.7 │  5.5 │   18.01│
   │ 13-07 ║T         -  │   30.0│   45.8│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║< 0.8 │  0.4 │    0.00│
   │ 14-07 ║          -  │   27.8│   29.7│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║    65.56262 │  68.6'│  53.3'│  4261.314 │  4256.744'│      0.00 │               4.570║  6.6 │  6.2 │  666.01│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      720.00ч =  666.01ч +   53.94ч +    0.00ч +        0.03ч +    0.00ч +    0.02ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   15-07-22 00:00   ║     10829.81104║  480293.232│  479792.678│       78.43║  34198.96│ (T)  delta t < min
   │   15-06-22 00:00   ║     10764.24842║  476031.918│  475535.934│       78.43║  33532.95│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║       65.56262 ║   4261.314 │   4256.744'│       0.00 ║    666.01│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  720.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            15-07-22  Подпись