МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 21 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя         Глазынинская д. 26                  Телефон                         
   Ответственное лицо    Шмат Тамара Михайловна                                         
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 15-11 ║      9.95273│   73.1│   48.1│    397.877│    397.247│       0.01│               0.630║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 16-11 ║      9.56968│   73.4│   47.4│    367.790│    367.150│       0.00│               0.640║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-11 ║      9.47114│   71.6│   47.0│    385.326│    384.601│       0.01│               0.725║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-11 ║     10.33593│   69.6│   48.9│    499.067│    498.054│       0.03│               1.013║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 19-11 ║     10.86975│   69.4│   50.5│    575.172│    573.739│       0.00│               1.433║  6.3 │  5.9 │   24.00│
   │ 20-11 ║     10.36151│   71.0│   49.7│    485.018│    484.385│       0.00│               0.633║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 21-11 ║      9.73206│   71.8│   47.2│    395.391│    394.836│       0.00│               0.555║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-11 ║     10.03301│   73.7│   48.2│    393.894│    393.320│       0.00│               0.574║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 23-11 ║     10.05896│   73.7│   47.9│    388.798│    388.239│       0.00│               0.559║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 24-11 ║     10.37366│   74.1│   47.7│    394.161│    393.589│       0.00│               0.572║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-11 ║     10.33423│   72.4│   48.6│    434.785│    434.158│       0.00│               0.627║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-11 ║     10.74247│   72.8│   49.5│    461.249│    460.583│       0.00│               0.666║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 27-11 ║     10.62825│   73.0│   49.8│    459.010│    458.346│       0.00│               0.664║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 28-11 ║     10.23085│   72.7│   49.1│    433.215│    432.582│       0.00│               0.633║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-11 ║      9.82760│   72.5│   49.4│    424.762│    424.133│       0.00│               0.629║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-11 ║      9.63180│   72.2│   49.4│    422.293│    421.681│       0.00│               0.612║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-12 ║     10.83410│   73.7│   50.5│    467.538│    466.874│       0.00│               0.664║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-12 ║     11.14822│   74.4│   51.3│    482.291│    481.610│       0.01│               0.681║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-12 ║     11.12370│   73.7│   51.2│    495.255│    494.580│       0.00│               0.675║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-12 ║     10.86875│   75.0│   50.1│    435.932│    435.292│       0.00│               0.640║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 05-12 ║     10.89067│   74.7│   49.2│    426.527│    425.900│       0.00│               0.627║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 06-12 ║     10.19631│   75.0│   48.4│    383.014│    382.455│       0.00│               0.559║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-12 ║     10.05301│   75.5│   47.2│    354.548│    354.036│       0.01│               0.512║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 08-12 ║     10.64645│   78.7│   47.7│    343.930│    343.401│       0.00│               0.529║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 09-12 ║     13.25857│   90.8│   51.4│    336.439│    335.804│       0.00│               0.635║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   261.17341 │  73.6'│  49.2'│ 10643.282 │ 10626.595'│      0.07 │              16.687║  6.0 │  5.8 │  600.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      600.00ч =  600.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   10-12-21 00:00   ║      9047.82861║  416610.440│  416184.582│       78.13║  29046.68│ (T)  delta t < min
   │   15-11-21 00:00   ║      8786.65520║  405967.158│  405557.987│       78.06║  28446.68│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      261.17341 ║  10643.282 │  10626.595'│       0.07 ║    600.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  600.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               

   10-12-21  Подпись